IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "Numéro du projet"
Time stamp: "2018-10-25T10:25:25"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140606_1530(x64) - Exporter 2015.0.2014.0606 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2015 (FRA)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (FRA)"

People and organizations
  Person "afleury" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "afleury" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (FRA)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT "Numéro du projet" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 1" | long name "Niveau 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "80_kW" | names: "Condensinox - depuis 2018-04_FR_B:80_kW:137806" | material: materials ("NOIRGUILLOT", "GRIS_FONCE_RAL7016", "VERT_AFFICHEUR", "GRIS_AFFICHEUR", "BLEUGUILLOT", "acier noir") | property sets: Matériaux et finitions, Génie climatique, Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 0 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Centre" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Cercle: Marqueur de niveau - Cercle" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Pointe 8 mm" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Identifiant = "1" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 1" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Code Article = "041602" (IFCTEXT)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Copyright = "©Copyright Atlantic 2018. Tous droits réservés." (IFCTEXT)
    Description = "Chaudière sol gaz à condensation en inox 80 kW" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "Atlantic Solutions Chaufferie" (IFCTEXT)
    Famille = "Chaudière collective sol gaz" (IFCTEXT)
    Lien Page produit = "https://www.atlantic-solutions-chaufferie.fr/chaudieres-gaz/chaudieres-gaz-sol-condensation/condensinox" (IFCTEXT)
    Nom du type = "80_kW" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.75.00.00" (IFCTEXT)
    Référence = "Condensinox 80" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Climate Control (HVAC)" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.atlantic-solutions-chaufferie.fr/" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 1" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "Numéro du projet" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Equipement de génie climatique" (IFCLABEL)
    Famille = "Condensinox - depuis 2018-04_FR_B: 80_kW" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Condensinox - depuis 2018-04_FR_B: 80_kW" (IFCLABEL)
    ID du type = "Condensinox - depuis 2018-04_FR_B: 80_kW" (IFCLABEL)
    Type = "Condensinox - depuis 2018-04_FR_B: 80_kW" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Pointe 8 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Pointe 8 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Pointe 8 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Pointe 8 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Equipement de génie climatique" (IFCLABEL)
    Concepteurs = "Bim Conseil Formation / HMT International" (IFCTEXT)
    Distance _Dentretient_LateraleA = 500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Distance-Dentretien_haut = 1980. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Distance_Dentretien_ArriereC = 500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Distance_Dentretien_avant = 800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Evac a = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Evac b = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marque3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marque_Commerciale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nom de la famille = "Condensinox - depuis 2018-04_FR_B" (IFCTEXT)
    Nom_Commercial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Types = "80Kw" (IFCLABEL)
    Zone_Dentretien = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Matériaux et finitions | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Materiau_carrosserie = "Tole_metallisee_bleue" (IFCLABEL)
    Materiau_porte_tableau_commande = "tole_grise_metallisee" (IFCLABEL)
    Materiau_socle = "acier noir" (IFCLABEL)
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Puissance_nominale = 80000. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Classification du système = "Alimentation hydraulique,Retour hydraulique,Autre,Alimentation hydraulique" (IFCTEXT)
    Debit_Deau = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
    Perte_de_charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
    Temperature_mini_retour = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
    Temperature_sortie = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "80_kW" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Atlantic Solutions Chaufferie" (IFCLABEL)
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Surface = 5.39408839900799 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.748938399231465 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Decalage_lateral_purgeur = 303. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    E = 102. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    F = 110. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur = 1368. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_Totale = 1707. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_afficheur_HMI_IMH = 1301. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_capot = 269. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_depart = 550. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_depart_cheminee = 1626. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_evacuation_condensats = 114. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_logo_atl = 1683. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_mini_pieds = 19.9999999999998 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_piquage_gaz = 1529. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_retour_chaud = 400. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur_retour_froid = 336. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 695. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids à vide (kg) = 215 (IFCINTEGER)
    Position_laterale_logo_atl = 650. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Position_laterale_piquage_gaz = 131. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Position_laterale_piquages = 85. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Profondeur = 773. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volume en eau (l) = 136. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Ø_connexion_tuyau_evacuation_fumee = 110. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø_nominal_depart = 32. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø_nominal_evacuation_condensats = 25. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø_nominal_piquage_gaz = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø_nominal_piquage_retour_chaud = 32. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø_nominal_piquage_retour_froid = 32. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø_sortie_fumee = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Phase de construction | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase de création = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Données | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Classe Nox = "6" (IFCTEXT)
    Debit_Gaz_a_Pn(15°c)_G20/G25 = "8.8 m³/h" (IFCTEXT)
    Etiquette énergie (disponible sur nos sites) = "https://www.atlantic-solutions-chaufferie.fr/chaudieres-gaz/chaudieres-gaz-sol-condensation/condensinox" (IFCTEXT)
    Lien données RT (Edibatec) = "http://www.edibatec.org/consult/fiche_produit.php?codeEdi=CHAUDRSGUI06004" (IFCTEXT)
    Lien fiche Pep = "http://register.pep-ecopassport.org/fileadmin/tx_pepmanagement/user_upload/SCGA-00050-V01.01-FR_pdfpep_02.pdf" (IFCTEXT)
    Matériau corps de chauffe = "Acier inoxydable" (IFCTEXT)
    Nombre piquages = "2 ou 3" (IFCTEXT)
    Pression d'alimentation gaz naturel (mbar) = "20" (IFCTEXT)
    Pression d'alimentation propane (mbar) = "37" (IFCTEXT)
    Pression de service (bar) = "4" (IFCTEXT)
    Puissance utile nominale à régime 50/30 °C (kW) = "87.5" (IFCTEXT)
    Puissance utile nominale à régime 80/60 °C (kW) = "80" (IFCTEXT)
    Raccordement fumées = "Cheminée (B23/B23p) et Ventouse (C13/C33/C53)" (IFCTEXT)
    Taux de modulation (%) = "20" (IFCTEXT)
    Température de consigne départ maximale (°C) = "80" (IFCTEXT)
    Type d'énergie = "Gaz naturel ou Propane" (IFCTEXT)
  Electricité | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fréquence (Hz) = 50 (IFCINTEGER)
    Indice Protection Electrique = "" (IFCTEXT)
    Puissance électrique absorbée à Qn (W) = "210" (IFCTEXT)
    Réseau (mono/tri) = "Monophasé" (IFCTEXT)
    Tension d'alimentation (V) = "230" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Garantie autres pièces = "2" (IFCTEXT)
    Garantie corps de chauffe (an) = "3" (IFCTEXT)
    Lien pièces détachées = "https://www.atlantic-solutions-chaufferie.fr/services-associes/apres-vente" (IFCTEXT)