IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "Numéro du projet"
Time stamp: "2020-07-08T08:29:42"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20150220_1215(x64) - Exporter 16.0.428.0 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2016 (FRA)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (FRA)"

People and organizations
  Person "alamberet" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "alamberet" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2016 (FRA)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT "Numéro du projet" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 1" | long name "Niveau 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES" | object type "VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES" | names: "Varmax_525_600_2-3Piquages - depuis 2020-06_FR_#:VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES:128234" | material: materials ("NOIR GUILLOT (RAL 9005)", "RAL 7016 FT", "Acero inoxidable") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES" | 1 occurrence | material: materials ("NOIR GUILLOT (RAL 9005)", "RAL 7016 FT", "Acero inoxidable") | property sets: Autre, Cotes, Données, Données d'identification, Electricité, Général

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 0 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Centre" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Cercle: Marqueur de niveau - Cercle" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Pointe 8 mm" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Identifiant = "1" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 1" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code article = "541826" (IFCTEXT)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Copyright = "©2016 Société Industrielle de Chauffage. Tous droits réservés." (IFCTEXT)
    Description = "Chaudière sol gaz à condensation en inox 525 kW 2/3 piquages" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "Atlantic Guillot" (IFCTEXT)
    Famille = "Chaudière collective sol gaz" (IFCTEXT)
    Lien page produit = "https://www.atlantic-solutions-chaufferie.fr/chaudieres-gaz/chaudieres-gaz-sol-condensation/varmax" (IFCTEXT)
    Modèle = "Varmax 525" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES" (IFCTEXT)
    Note d'identification = "" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.75.00.00" (IFCTEXT)
    Référence = "VARMAX 252 20MB 2-3 PIQUAGES" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Climate Control (HVAC)" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.atlantic-solutions-chaufferie.fr/" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 1" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "Numéro du projet" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Equipement de génie climatique" (IFCLABEL)
    Famille = "Varmax_525_600_2-3Piquages - depuis 2020-06_FR_#: VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Varmax_525_600_2-3Piquages - depuis 2020-06_FR_#: VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES" (IFCLABEL)
    ID du type = "Varmax_525_600_2-3Piquages - depuis 2020-06_FR_#: VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES" (IFCLABEL)
    Marque commerciale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type = "Varmax_525_600_2-3Piquages - depuis 2020-06_FR_#: VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES" (IFCLABEL)
    Zone de sécurité / entretien = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Pointe 8 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Pointe 8 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Pointe 8 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Pointe 8 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Equipement de génie climatique" (IFCLABEL)
    Marque3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom de la famille = "Varmax_525_600_2-3Piquages - depuis 2020-06_FR_#" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "VARMAX 525 20MB 2/3 PIQUAGES" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Atlantic Guillot" (IFCLABEL)
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Surface = 10.0977503804591 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 3.21398899914658 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Ø nominal piquage gaz = 42.4 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø nominal vidange échangeur = 25. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Cotes | properties | on 1 type object
    Dia int piquage gaz = 36.6 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur = 2016. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur chaudière (hors pieds) = 2016. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur de pieds mini = 45.000000000002 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur entrée d’air (hors pieds) = 1851.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur piquage départ (hors pieds) = 1778. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur piquage gaz (hors pieds) = 1555. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur piquage retour chaud (hors pieds) = 1402.03125000012 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 1161. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur chaudière avec jaquette = 1161. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur piquages départ / retour = 208. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids à vide = "800 kg" (IFCTEXT)
    Profondeur = 1588. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Profondeur chaudière = 1588. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    volume en eau = "420 l" (IFCTEXT)
    Ø nominal 1er retour froid = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø nominal 2eme retour chaud = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø nominal départ = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø piquage soupape = 32. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø évacuation condensats = 25. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø_Entrée d'air = 180. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ø_Sortie fumées = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Electricité - Charges | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Numéro de circuit = "" (IFCTEXT)
    Panneau = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Classification du système = "Puissance,Alimentation hydraulique,Retour hydraulique,Alimentation hydraulique,Retour hydraulique,Autre" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase de création = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Données | properties | on 1 type object
    Classe Nox = "6" (IFCTEXT)
    Etiquette énergie (disponible sur nos sites) = "NA" (IFCTEXT)
    Lien données RT (Edibatec) = "http://www.edibatec.org/consult/fiche_produit.php?codeEdi=CHAUDRSGUI08001" (IFCTEXT)
    Lien fiche Pep = "NA" (IFCTEXT)
    Matériau corps de chauffe = "Acier inoxydable" (IFCTEXT)
    Nombre piquages = "3" (IFCTEXT)
    Pression d'alimentation gaz naturel = "20 mbar" (IFCTEXT)
    Pression de service = "6 bar" (IFCTEXT)
    Puissance utile nominale à régime 50/30 °C = "558 kW" (IFCTEXT)
    Puissance utile nominale à régime 80/60 °C = "513 kW" (IFCTEXT)
    Raccordement fumées = "Cheminée (B23/B23p) / Ventouse (C53)" (IFCTEXT)
    Taux de modulation = "0.2" (IFCTEXT)
    Type d'énergie = "Gaz naturel" (IFCTEXT)
    température de consigne départ maximale = "85 °C" (IFCTEXT)
  Electricité | properties | on 1 type object
    Fréquence = 50. (IFCFREQUENCYMEASURE) [HERTZ]
    Puissance électrique absorbée à Qn = 697. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Réseau (mono/tri) = "Monophasé" (IFCTEXT)
    Tension d'alimentation = 230. (IFCELECTRICVOLTAGEMEASURE) [VOLT]
  Général | properties | on 1 type object
    Garantie autres pièces = "2 ans" (IFCTEXT)
    Garantie corps de chauffe = "3 ans" (IFCTEXT)
    Lien pièces détachées = "https://www.atlantic-solutions-chaufferie.fr/services-associes/espace-sav" (IFCTEXT)